参考様式1号

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請者 | 氏名 |  |  | 整理番号 |  |
| 住所 |  | 調査年月日 | 年　　月　　日 |
| 電話番号 |  | 市町村名 | 宇美町 |
| 塀の概要 | 所在地 | 宇美町 | 所属名 |  |
| 種別  （どちらかにチェック） | □補強コンクリートブロック造  □組積造（れんが造、石造、コンクリートブロック造、その他） | 調査者氏名 |  |
| 延長・高さ  （撤去範囲） | 延長　　　ｍ・高さ　　　ｍ |  | |
| 撤去方法  （どちらかにチェック） | □全部撤去  □一部撤去　→　□建築基準法第42条に規定する道路内にある  　　　　　　　　□建築基準法第42条に規定する道路内にない |
| 設置場所  （どちらかにチェック） | □道路に面している（前面道路幅員　　　ｍ）  □道路に面していない |

Ａ．基本性能の診断[基本性能値]　　　　　　　　　Ｂ．壁体の外観診断[外観係数]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 診断項目 | | 基準点 | 評価点 |  | 診断項目 | | | 基準係数 | 評価係数 |
| 建築後の年数 | 10年未満 | 10 | ① | 全体の傾き | | なし | 1.0 | ⑪ |
| 10年以上、20年未満 | 8 | あり | 0.7 |
| 20年以上 | 5 | ひび割れ | | なし | 1.0 | ⑫ |
| 高さの増積み | なし | 10 | ② | あり | 0.7 |
| あり | 0 | 損傷 | | なし | 1.0 | ⑬ |
| 使用状況 | 塀単独 | 10 | ③ | あり | 0.7 |
| 土留め・外壁等を兼ねる | 0 | 著しい汚れ  （風化・劣化） | | なし | 1.0 | ⑭ |
| 塀の位置 | 塀の下に擁壁なし | 10 | ④ | あり | 0.7 |
| 塀の下に擁壁あり | 5 | 外観係数（⑪～⑭の最小値） | | | | Ｂ |
| 塀の高さ | 1.2ｍ以下 | 15 | ⑤ |
| 1.2ｍを超え2.2ｍ以下 | 10 | Ｃ．壁体の耐力診断[耐力係数] | | | | |
| 2.2ｍを超える | 0 |
| 塀の厚さ | 15㎝以上 | 10 | ⑥ | 診断項目 | | | 基準係数 | 耐力係数 |
| 12㎝ | 8 | ぐらつき | 動かない | | 1.0 | Ｃ |
| 10㎝ | 5 | わずかに動く | | 0.8 |  |
| 透かしブロック | なし | 10 | ⑦ | 大きく動く | | 0.5 |
| あり | 5 | Ｄ．保全状況の診断[保全係数] | | | | |
| 鉄筋 | あり | 10 | ⑧ |
| なし | 0 |
| 確認不能 | 0 | 診断項目 | | | 基準係数 | 保全係数 |
| 控え壁・控え柱 | あり | 10 | ⑨ |  | 補強・転倒防止対策等の有無 | | あり | 1.5 | Ｄ |
| なし | 5 | なし | 1.0 |
| かさ木 | あり | 10 | ⑩ |  | | | | |
| なし | 5 |
| 基本性能値（①～⑩までの評価点の合計） | | | Ａ |  | |

　　　総合評点（Ｑ）の算定

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本性能値Ａ | × | 外観係数Ｂ | × | 耐力係数Ｃ | × | 保全係数Ｄ | ＝ | 総合評点Ｑ |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 総合評点 | | 判定 | 調査者所見 |
|  | Ｑ≧70 | 安全と思われる。 |  |
|  | 55≦Ｑ＜70 | 一応安全と思われる。 |
|  | 40≦Ｑ＜55 | 注意を要する。 |
|  | Ｑ＜40 | 危険である。 |